| Volgnr:  | KCCE Datum:  |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.**  | **Voorportier verwijderd, achterportier gaat niet meer open!** * **(1)-(2)-(3)** Spreid eerst het scharnier onderaan los.
* **(1)-(2)-(3)** Spreid vervolgen het scharnier bovenaan los.
 |
| --- | --- |
| **2** | * **(1)-(2)-(3)** Knip zowel de deurvanger als de elektrische

 kabelboom. |
| **3.**  | * **(1)-(2)** Bedien beide deurhendels (binnen en buiten) te

 samen en hef het deurpaneel uit haar slot. |
| **4.**  | * **(3)** Breng het deurpaneel naar de opslagplaats

 onderdelen. (dump)  |

| **5.**   | * **(1)-(2)** Verwijder de rubber uit de deuropening.
 |
| --- | --- |
| **6.**  |  |
| **7.**  |  |
| **8.**  |  |

| Bronnen: Opmaak:  |
| --- |