| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.** | **Voorportier verwijderd, achterportier gaat niet meer open!**     * **(1)-(2)-(3)** Spreid eerst het scharnier onderaan los. * **(1)-(2)-(3)** Spreid vervolgen het scharnier bovenaan los. |
| --- | --- |
| **2** | * **(1)-(2)-(3)** Knip zowel de deurvanger als de elektrische   kabelboom. |
| **3.** | * **(1)-(2)** Bedien beide deurhendels (binnen en buiten) te   samen en hef het deurpaneel uit haar slot. |
| **4.** | * **(3)** Breng het deurpaneel naar de opslagplaats   onderdelen. (dump) |

| **5.** | * **(1)-(2)** Verwijder de rubber uit de deuropening. |
| --- | --- |
| **6.** |  |
| **7.** |  |
| **8.** |  |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |