| Volgnr:  | KCCE Datum:  |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.**  | * **(1)-(2)-(3)** Knip horizontaal de A-stijl volledig door net

 onder de onderzijde van het dashboard.**“TIP”*** Indien er extra zichtbaarheid nodig is, kan men ook hoger in het dashboard knippen.
 |
| --- | --- |
| **2.**  | * **(1)-(2)-(3)** Knip horizontaal de A-stijl volledig door net

 boven de chassisbalk. |
| **3.**  | * **(1)-(2)-(3)** Neem met de spreider het losgeknipte deel vast

 en plooi om in de richting van het voorwiel.  |
| **4.**  | * **(1)-(2)-(3)** Knip het omgeplooide deel vertikaal af.
 |

| **5.**   | * **(1)-(2)-(3)** Evalueer de mate van beknelling en dek de

 scherpe delen af. |
| --- | --- |
| **6.**  |  |
| **7.**  |  |
| **8.**  |  |

| Bronnen: Opmaak:  |
| --- |