| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.** | * **(1)-(2)-(3)** Knip horizontaal de A-stijl volledig door net   onder de onderzijde van het dashboard.  **“TIP”**   * Indien er extra zichtbaarheid nodig is, kan men ook hoger in het dashboard knippen. |
| --- | --- |
| **2.** | * **(1)-(2)-(3)** Knip horizontaal de A-stijl volledig door net   boven de chassisbalk. |
| **3.** | * **(1)-(2)-(3)** Neem met de spreider het losgeknipte deel vast   en plooi om in de richting van het voorwiel. |
| **4.** | * **(1)-(2)-(3)** Knip het omgeplooide deel vertikaal af. |

| **5.** | * **(1)-(2)-(3)** Evalueer de mate van beknelling en dek de   scherpe delen af. |
| --- | --- |
| **6.** |  |
| **7.** |  |
| **8.** |  |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |