| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.** | **Voorportier**   * **(1)-(2)** Knip verticaal het buiten spatbord volledig door   t.h.v. het hoogste punt van de wielboog tot  voorbij de bevestigingsschroeven!  (deels in motorkap)   * **(1)-(2)** Vermijd het meenemen van de spiraalveer.   (nr.1/2 kijkt hierop toe) |
| --- | --- |
| **2.** | * **(1)-(2)** Spreid het losgeknipte deel verder los, werk   hierbij van boven naar onder. |
| **3.** | * **(1)-(2)** Knip onderaan de schroef af indien nodig. |
| **4.** | * **(1)-(2)** Verwijder het binnenspatbord. |

| **5.** | * **(3)** Dek het resterende scherpe deel af. |
| --- | --- |
| **6.** | **Ga na of de scharnieren geschroefd of gelast zijn?**   * **“Bij gelaste scharnieren”** Spreid eerst het scharnier onderaan los, ga verder met het scharnier bovenaan. * **“Bij geschroefde scharnieren”** Schroef eerst het scharnier onderaan los, ga verder met het scharnier bovenaan. |
| **7.** | * **(1)-(2)** Knip zowel de deurvanger als de elektrische   kabelboom. |
| **8.** | * **(1)-(2)** Bedien beide deurhendels (binnen en buiten)   te samen en hef het deurpaneel uit haar slot. |
| **9.** | * **(3)** Breng het deurpaneel naar de opslagplaats   onderdelen. (dump) |
| **10.** | * **(1)-(2)-(3)** Verwijder de rubber uit de deuropening. |
| **11.** | **Voorportier verwijderd, achterportier gaat niet meer open!**   * **(1)-(2)-(3)** Spreid eerst het scharnier onderaan los. * **(1)-(2)-(3)** Spreid vervolgen het scharnier bovenaan los. |
| **12.** | * **(1)-(2)-(3)** Knip zowel de deurvanger als de elektrische   kabelboom. |
| **13.** | * **(1)-(2)** Bedien beide deurhendels (binnen en buiten)   te samen en hef het deurpaneel uit haar slot. |
| **14.** | * **(3)** Breng het deurpaneel naar de opslagplaats   onderdelen. (dump) |
| **15.** | * **(1)-(2)-(3)** Verwijder de rubber uit de deuropening. |
| **16.** | **Eerst strippen vooraleer te knippen!**   * **(3)** B stijl over de volledige lengte nakijken   (drukpatroon / gordel spaninrichting), indien  aanwezig aanduiden waar wel en waar niet  te knippen. |
| **17.** | * **(1)-(2)-(3)** Knip de B-stijl hoog of geef een V-knip in de   dakrand ter hoogte van de B-stijl. |
| **18.** | * **(1)-(2)-(3)** Knip de B-stijl laag. |
| **19.** | * **(3)** Breng de B-stijl naar de opslagplaats   onderdelen. (dump) |
| **20.** | * **(3)** Dek de scherpe delen af. |
| **21.** |  |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |