| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.** | * **(1)-(2)** Nemen ieder 2 sets van stabilisatie materieel.   **“NOTITIE”**  **2 sets bestaat uit:** ”2x75mm/2x50mm/2x25mm + 2 brede spieën” |
| --- | --- |
| **2.**  DSC03963.JPG  DSC03968.JPG | * **(1)** Stabiliseert 1 zijde van het voertuig.   (2 stab. punten)   * Stabilisatie punt vooraan => recht onder de A-stijl. * Stabilisatie punt achteraan => voor het achterwiel. |
| **3.**  DSC03971.JPG  DSC03975.JPG | * **(2)** Stabiliseert de andere zijde van het voertuig.   (2 stab. punten)   * Stabilisatie punt vooraan => recht onder de A-stijl. * Stabilisatie punt achteraan => voor het achterwiel. |
| **4.**  DSC03971.JPG | * **(1)-(2)** Plaats onder elk stabilisatie punt 1 set   stapelblokken + 1 brede spie.   * Stapel de blokken van dik naar dun en plaats de spie bovenaan! * Vul extra blokken bij of neem af volgens de situatie. * Uitstekende blokken vermijden! |
| **5.** | **Drukloos zetten van de banden**   * **(6)** Op bevel van de bevelvoerder. |

| **6.** | * **(1)-(2)** Ga as per as te werk. (Nr.1 & 2 spreken af) |
| --- | --- |
| **7.**  DSC03979.JPG | * **(1)-(2)** Gebruik een ventielschroevendraaier. |
| **8.**  DSC03981.JPG | * **(1)-(2)** Leg ventieltje in de velgrand of bewaar.   (onderzoek D3!) |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |