| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.** | * **(1)-(2)** Plaats de ramsteun in de gewenste deuropening. * **(1)-(2)** Neem een gepaste ram maat en plaats hem onder   een hoek, van ramsteun naar A-stijl  (bocht t.h.v.bovenzijde van het dashboard) |
| --- | --- |
| **2.** | * **(1)-(2)** Breng de ram licht op spanning. |
| **3.** | * **(1)-(2)-(3)** Knip de A-stijl horizontaal volledig door   net boven de chassisbalk. |
| **4.** | * **(1)-(2)-(3)** Knip de A-stijl aan de andere zijde horizontaal   volledig door net boven de chassisbalk |

| **5.** | **Indien dak nog aanwezig**   * **(1)-(2)-(3)** Geef een eerste knip in het dak 15cm na   de voorruit. |
| --- | --- |
| **6.** | * **(1)-(2)** Blik nu met het Halligan tool het dak dwars   door vanaf de eerste knip en hou 15cm na  voorruit aan.   * **(1)-(2)** Snijd de hemelbekleding van het dak dwars   door ter hoogte van het open geblikte dak. |
| **7.** | * **(1)-(2)-(3)** Geef een laatste knip in het dak 15cm na   de voorruit tot aan het open gebikte deel. |
| **8.** | **OF**   * Werk met de recipro en zaag het dak dwars door 15cm na de voorruit.   **(hemelbekleding hoeft niet meer doorgesneden te worden!)** |
| **9.** | * **(1)-(2)** Strip de middenconsole tot de verbinding(en)   van vloerplaat naar dashboard zichtbaar worden.  **“TIP”**  Recipro zaag of mini koevoet zijn hiervoor handig.   * Knip of zaag de verbinding(en) => (1 of 2) door. |
| **10.** | * **(1)-(2)** Bedien de ram tot de gewenste ruimte is bereikt.   **“TIP”**  Laat de ram traag werken zodat je tijdig kan ingrijpen indien nodig.   * Vul beide A-stijlen bij met keggen tijdens de bediening van de ram. |
| **11.** | * Eindresultaat met de gewenste ruimte. |
| **12.** |  |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |