| Volgnr:  | KCCE Datum:  |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.**  | * **(1)-(2)-(3)** Knip de A-stijl horizontaal volledig door

 net boven de chassisbalk. |
| --- | --- |
| **2.**  | * **(1)-(2)-(3)** Geef een tweede horizontale knip boven

 het onderste scharnier. |
| **3.**  | * **(1)-(2)-(3)** Plooi het geknipte deel van de A-stijl met

 behulp van de spreider om en knip het af  met de schaar. |
| **4.**  | * **(1)-(2)** Plaats de spreider of mini-ram tussen de A-stijl

 en breng licht op spanning.**“TIP”** **Plaatsing:** \* De spreider onder een hoek van 20° tussen de A-stijl. \* De mini-ram loodrecht tussen de A-stijl. |
| **5.** | * **(1)-(2)** Strip de middenconsole tot de verbinding(en)

 van vloerplaat naar dashboard zichtbaar worden.**“TIP”**Recipro zaag of mini koevoet zijn hiervoor handig.* Knip of zaag de verbinding(en) => (1 of 2) door.
 |

| **6.**   | * **(1)-(2)-(3)** Bedien spreider of mini-ram tot de gewenste

 ruimte is bereikt.**“TIP”**Laat het gereedschap traag werken zodat je tijdig kan ingrijpen indien nodig.**◯** **=> Verbinding(en) dashboard met vloerplaat.** |
| --- | --- |

| Bronnen: Opmaak:  |
| --- |