| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.** | * **(1)-(2)-(3)** Knip de A-stijl horizontaal volledig door   net boven de chassisbalk. |
| --- | --- |
| **2.** | * **(1)-(2)-(3)** Geef een tweede horizontale knip boven   het onderste scharnier. |
| **3.** | * **(1)-(2)-(3)** Plooi het geknipte deel van de A-stijl met   behulp van de spreider om en knip het af  met de schaar. |
| **4.** | * **(1)-(2)** Plaats de spreider of mini-ram tussen de A-stijl   en breng licht op spanning.  **“TIP”**  **Plaatsing:**  \* De spreider onder een hoek van 20° tussen de A-stijl.  \* De mini-ram loodrecht tussen de A-stijl. |
| **5.** | * **(1)-(2)** Strip de middenconsole tot de verbinding(en)   van vloerplaat naar dashboard zichtbaar worden.  **“TIP”**  Recipro zaag of mini koevoet zijn hiervoor handig.   * Knip of zaag de verbinding(en) => (1 of 2) door. |

| **6.** | * **(1)-(2)-(3)** Bedien spreider of mini-ram tot de gewenste   ruimte is bereikt.  **“TIP”**  Laat het gereedschap traag werken zodat je tijdig kan ingrijpen indien nodig.  **◯** **=> Verbinding(en) dashboard met vloerplaat.** |
| --- | --- |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |