| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.** | **Combi Lift / Rol** |
| --- | --- |
| **2.** | **Voorbereiding dashrol**   * **(1)-(2)** Plaats de ramsteun in de gewenste deuropening. * **(1)-(2)** Neem een gepaste ram maat en plaats hem onder   een hoek, van ramsteun naar A-stijl  (bocht t.h.v.bovenzijde van het dashboard) |
| **3.** | * **(1)-(2)** Breng de ram licht op spanning. |
| **4.** | * **(1)-(2)-(3)** Knip de A-stijl horizontaal volledig door   net boven de chassisbalk. |

| **5.** | **Indien dak nog aanwezig**   * **(1)-(2)-(3)** Geef een eerste knip in het dak 15cm   na de voorruit. |
| --- | --- |
| **6.** | * **(1)-(2)** Blik nu met het Halligan tool het dak dwars   door vanaf de eerste knip en hou 15cm  na voorruit aan.   * **(1)-(2)** Snijd de hemelbekleding van het dak dwars   door ter hoogte van het open geblikte dak. |
| **7.** | * **(1)-(2)-(3)** Geef een laatste knip in het dak 15cm na de   voorruit tot aan het open gebikte deel. |
| **8.** | **OF**   * Werk met de recipro en zaag het dak dwars door 15cm na de voorruit.   **(hemelbekleding hoeft niet meer doorgesneden te worden!)** |
| **9.** | * **(1)-(2)** Strip de middenconsole tot de verbinding(en)   van vloerplaat naar dashboard zichtbaar worden.  **“TIP”**  Recipro zaag of mini koevoet zijn hiervoor handig.   * Knip of zaag de verbinding(en) => (1 of 2) door. |
| **10.** | **Voorbereiding dash-lift**   * **(1)-(2)-(3)** Knip de A-stijl horizontaal volledig door net   boven de chassisbalk. |
| **11.** | * **(1)-(2)-(3)** Geef een tweede horizontale knip boven   het onderste scharnier. |
| **12.** | * **(1)-(2)-(3)** Plooi het geknipte deel van de A-stijl met   behulp van de spreider om en knip het af  met de schaar. |
| **13.** | * **(1)-(2)** Plaats de spreider of mini-ram tussen de A-stijl   en breng licht op spanning.  **“TIP”**  **Plaatsing:**  \* De spreider onder een hoek van 20° tussen de A-stijl.  \* De mini-ram loodrecht tussen de A-stijl. |
| **14.** | **Uitvoering Combi Lift / Rol**   * **(1)-(2)** Breng eerst de ram in werking. |
| **15.** | * **(1)-(2)** Volg aansluitend met het bedienen van de   spreider / mini-ram aan de andere zijde.  **“TIP”**  Laat beide gereedschappen traag werken zodat je tijdig kan ingrijpen  indien nodig. |
| **16.** | * **(1)-(2)-(3)** Bedien beide gereedschappen tot de gewenste   ruimte is bereikt.  **“TIP”**  **Dashrol:** Vul de verkregen ruimte tussen de A-stijl op met spieën. (extra veiligheid!) |
|  | * **(1)-(2)-(3)** Evalueer de verkregen ruimte aan beide zijde. * **(1)-(2)-(3)** Evalueer de verkregen ruimte aan beide zijde. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |