| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.** | * Gebruik gepaste raamfolie om het glas af te kleven. |
| --- | --- |
| **2.** | * **(3)** Begin met afkleven daar waar er toegang wordt   verschaft **(bevelvoerder maakt keuze)** |
| **3.** | * **(3)** Ga verder en kleef beide zijflanken af, begin   daarbij telkenmale aan de zijspiegel en werk  naar achter toe af. |
| **4.** | * **(1)-(2)-(3)**  Snijd de raam en deur contouren volledig af. |

| **5.** | * **(3)** Ramen die nog bedient kunnen worden of reeds   in de deur zijn gedraaid worden eveneens  afgekleefd met raamfolie. |
| --- | --- |
| **6.** | * **(1)-(2)-(3)**  Prik met behulp van een glas prikker onderaan   in de hoek het glas stuk, steun daarbij met de  hand af op het koetswerk. |
| **7.** | * **(1)-(2)-(3)** Duw met de soepele afschermplaat het stuk   geprikte glas naar buiten toe en vang op in een  voorziene opvangbak. |
| **8.** | **“TIP”**  **(1)-(2)-(3)**   * Achter ruitenwisser steeds verwijderen voor het afkleven! * Vochtig of nat glas, eerst het glas droogwrijven met de meegeleverde raamwisser en microvezel doekje. |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |