| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.**  DSC03998.JPG | **Glas van de achterklep dient afgekleefd te zijn!**   * **(1)-(2)** Verwijder met koevoet of spreider één der   achterlichtblokken om een stevig afzetpunt  voor de spreider te creëren. |
| --- | --- |
| **2.**  DSC04003.JPG | * **(1)-(2)** Spreid de achterklep stelselmatig verder open   en werk naar het slot toe tot het opent. |
| **3.**  DSC04006.JPG | * **(1)-(2)** Als het slot **niet** opent kan het met de schaar   doorgeknipt worden op voorwaarde dat er  voldoende ruimte werd gemaakt. |
| **4.** | **“TIP”**   * **(1)-(2)** Indien het voertuig voorzien is van een trekhaak   **kan** hier gebruik van gemaakt worden als stevig  afzetpunt om de achterklep open te spreiden! |

| **5.**  DSC04016.JPG | * **(6)** Controleer grondig het koffer gedeelte !   **Aanwezigheid van: ???**  “batterijpack - gas installatie - gev. producten - personen - dieren - e.a..” |
| --- | --- |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |