| Volgnr:  | KCCE Datum:  |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.**  | * **(1)-(2)-(3)** Maak extra ruimte tussen het portier en de wand

 van het voertuig zodat een stevig afzetpunt voor de spreider wordt gecreëerd. (slotzijde)**# mogelijkheden (zie Inzet-bevel: open achterportier!** |
| --- | --- |
| **2.**  | * **(1)-(2)-(3)** Spreid het portier stelselmatig verder open

 tot het slot opent. |
| **3.**  | * **(1)-(2)-(3)** Als het slot zich niet opent kan het met de

 schaar doorgeknipt worden op voorwaarde dat er voldoende ruimte werd gemaakt! |
| **4.**  | **“NOTITIE”*** **(1)-(2)-(3)** Op vraag van de bevelvoerder kan de

 deurvanger geknipt worden en het portier worden vastgemaakt met een spanband. |

| **5.**   |  |
| --- | --- |
| **6.**  |  |
| **7.**  |  |
| **8.**  |  |

| Bronnen: Opmaak:  |
| --- |