| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.** | * **(1)-(2)-(3)** Maak extra ruimte tussen het portier en de wand   van het voertuig zodat een stevig afzetpunt voor  de spreider wordt gecreëerd. (slotzijde)  **# mogelijkheden (zie Inzet-bevel: open achterportier!** |
| --- | --- |
| **2.** | * **(1)-(2)-(3)** Spreid het portier stelselmatig verder open   tot het slot opent. |
| **3.** | * **(1)-(2)-(3)** Als het slot zich niet opent kan het met de   schaar doorgeknipt worden op voorwaarde dat  er voldoende ruimte werd gemaakt! |
| **4.** | **“NOTITIE”**   * **(1)-(2)-(3)** Op vraag van de bevelvoerder kan de   deurvanger geknipt worden en het portier  worden vastgemaakt met een spanband. |

| **5.** |  |
| --- | --- |
| **6.** |  |
| **7.** |  |
| **8.** |  |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |