| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.**  DSC04070.JPG | * **(1)-(2)** Knip verticaal het buiten spatbord volledig door   t.h.v. het hoogste punt van de wielboog tot  voorbij de bevestigingsschroeven!  (deels in motorkap)   * **(1)-(2)** Vermijd het meenemen van de spiraalveer. |
| --- | --- |
| **2.**  DSC04074.JPG | * **(1)-(2)** Maak ruimte tussen A- stijl en buiten spatbord   en spreid het losgeknipte deel los. |
| **3.**  DSC04079.JPG  **4.**  DSC04080.JPG | * **(1)-(2)** Spreid het losgeknipte deel van boven naar   onder verder los.   * **(1)-(2)** Knip onderaan de schroef af indien nodig en   verwijder het kunststof binnenspatbord. |
| **5.** | * **(3)** Dek het resterende scherpe deel af. |
| **6.**  **DSC04083b.jpg** | * **(1)-(2)** Ga na of de scharnieren geschroefd of   gelast zijn?  **“TIP”**  Geschroefde scharnieren kunnen ook met behulp van een  pneumatische sleutelset los geschroefd worden. |
| **7.DSC04083.JPG** | * **(1)-(2)-(3)** Knip de elektrische kabelboom. |

| **8.**  **DSC04088.JPG** | * **(1)-(2)-(3)** Spreid eerst het scharnier onderaan los. |
| --- | --- |
| **9.DSC04091.JPG** | * **(1)-(2)-(3)** Spreid vervolgens het scharnier bovenaan los. |
| **10.IMG-20170903-WA0006.jpg** | * **(1)-(2)-(3)** Knip de deurvanger. |
| **11. IMG-20170903-WA0003.jpg** | * **(3)** Bedien beide deurhendels (binnen en buiten)   te samen en hef het deurpaneel uit haar slot. |
| **12. IMG-20170903-WA0000.jpg** | * **(3)** Breng het deurpaneel naar de opslagplaats   onderdelen. (dump) |
| **13.** | * **(3)** Verwijder de rubber uit de deuropening. |
| **14.** |  |
| **15.** |  |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |