| Volgnr:  | KCCE Datum:  |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.** | * **(3)** Plaats de soepele afchermplaat tussen het

 slachtoffer en de zetelrug. |
| --- | --- |
| **2.**  | * **(1)-(2)** Snijd met een cutter mes een kruis in de

 achterzijde van de bekleding zodanig dat beide zetel profielen zichtbaar worden.  |
| **3.**  | * **(3)-(4)** Plaats de wervelplank achter de rug van

 het slachtoffer. |
| **4.**  | * **(1)-(2)-(3)** Knip beide profielen één voor één door,

 ondersteun daarbij permanent het slachtoffer. (KED spalk / wervelplank)**“TIP”*** Positioneer de schaar zodanig dat bij het knippen de punten wegdraaien van de rug van het slachtoffer.
 |

| **5.**   | * **(1)-(2)-(3)-(4)** Breng het slachtoffer langzaam naar liggende

 houding ondersteund door de KED spalk / wervelplank.* Evacueer vervolgens het slachtoffer via de achterzijde van het voertuig. **(til commando 1-6**)
 |
| --- | --- |
| **6.**  |  |
| **7.**  |  |
| **8.**  |  |

| Bronnen: Opmaak:  |
| --- |