| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.** | * **(3)** Plaats de soepele afchermplaat tussen het   slachtoffer en de zetelrug. |
| --- | --- |
| **2.** | * **(1)-(2)** Snijd met een cutter mes een kruis in de   achterzijde van de bekleding zodanig dat beide  zetel profielen zichtbaar worden. |
| **3.** | * **(3)-(4)** Plaats de wervelplank achter de rug van   het slachtoffer. |
| **4.** | * **(1)-(2)-(3)** Knip beide profielen één voor één door,   ondersteun daarbij permanent het slachtoffer.  (KED spalk / wervelplank)  **“TIP”**   * Positioneer de schaar zodanig dat bij het knippen de punten wegdraaien van de rug van het slachtoffer. |

| **5.** | * **(1)-(2)-(3)-(4)** Breng het slachtoffer langzaam naar liggende   houding ondersteund door de KED spalk /  wervelplank.   * Evacueer vervolgens het slachtoffer via de achterzijde van het voertuig. **(til commando 1-6**) |
| --- | --- |
| **6.** |  |
| **7.** |  |
| **8.** |  |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |