| Volgnr:  | KCCE Datum:  |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.**  | * **(1)-(2)** Verwijder met koevoet of spreider één der

 achterlichtblokken om een stevig afzetpunt  voor de spreider te creëren. |
| --- | --- |
| **2.**  | * **(1)-(2)** Spreid het kofferdeksel stelselmatig verder

 open en werk naar het slot toe tot het opent. |
| **3.**  | * **(1)-(2)** Als het slot zich **niet** opent kan het met de

 schaar doorgeknipt worden op voorwaarde dat er voldoende ruimte werd gemaakt. |
| **4.**  | **“TIP”*** **(1)-(2)** Indien het voertuig voorzien is van een trekhaak

 **kan** hier gebruik van gemaakt worden als stevig afzetpunt om het kofferdeksel te spreiden! |

| **5.**   | * **(6)** Controleer grondig het koffer gedeelte !

**Aanwezigheid van: ???**“batterijpack - gas installatie - gev. producten - personen - dieren - e.a..” |
| --- | --- |
| **6.**  |  |
| **7.**  |  |
| **8.**  |  |

| Bronnen: Opmaak:  |
| --- |