| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.** | * **(1)-(2)** Verwijder met koevoet of spreider één der   achterlichtblokken om een stevig afzetpunt  voor de spreider te creëren. |
| --- | --- |
| **2.** | * **(1)-(2)** Spreid het kofferdeksel stelselmatig verder   open en werk naar het slot toe tot het opent. |
| **3.** | * **(1)-(2)** Als het slot zich **niet** opent kan het met de   schaar doorgeknipt worden op voorwaarde dat  er voldoende ruimte werd gemaakt. |
| **4.** | **“TIP”**   * **(1)-(2)** Indien het voertuig voorzien is van een trekhaak   **kan** hier gebruik van gemaakt worden als stevig  afzetpunt om het kofferdeksel te spreiden! |

| **5.** | * **(6)** Controleer grondig het koffer gedeelte !   **Aanwezigheid van: ???**  “batterijpack - gas installatie - gev. producten - personen - dieren - e.a..” |
| --- | --- |
| **6.** |  |
| **7.** |  |
| **8.** |  |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |