| Volgnr: | KCCE Datum: |
| --- | --- |

**INSTRUCTIE:**

| **1.** | * Team draagt PBM’s, inclusief bijhorend hesje. |
| --- | --- |
| **2.** | * Opstellen van de voertuigen. (SOP BIOW.) |
| **3.** | * Bevelvoerder **(6)** en beveiliger **(3)** klaarmaken verkenning.     **(6)**  \*Detectie toestel (pers. bescherming)  \*WB camera  \*2 wielkeggen (wegrolbeveiliging)  **(3)**  \*Secunet (stuurwiel airbag hoes)  \*Soepele afschermplaat  \*Blusmiddelen   * Bevelvoerder **(6)** en beveiliger **(3)** klaarmaken verkenning.     **(6)**  \*Detectie toestel (pers. bescherming)  \*WB camera  \*2 wielkeggen (wegrolbeveiliging)  **(3)**  \*Secunet (stuurwiel airbag hoes)  \*Soepele afschermplaat  \*Blusmiddelen |
| **4.** | **VERKENNING 360°**   * **(6)-(3)** Benaderen het voertuig(en)schuin voor (30°) * **(6)**  Plaatst wegrolbeveiliging! |

| **5.**    DSC04031.JPG | * **(6)** Bepaalt positie opslagplaats gereedschappen.   (Tool depot)   * **(6)** Bepaalt positie opslagplaats onderdelen (dump) |
| --- | --- |
| **6.**  DSC03896.JPG | * **(3)** Maakt 1°contact slachtoffer(s) hand op voorruit. |
| **7.**  DSC03899.JPGDSC03901.JPG | * **(6)** Doet 360° verkenning (gevaren, rand gevaren,   welke deuren open, kofferinhoud?) |
| **8.** | * **(1-2-5)** Maken spreider en schaar gebruiksklaar i.f.v.   een noodbevrijding.   * **(1-2-5)** Laden andere gereedschappen verder uit.. |
| **9.** | * **(6)** Bij sein veilig. => **(4)** vervangt **(3)** |
| **10.** | * **(3)** Legt ASAP secunet aan. |
| **11.** | * **(3)** Legt de afschermplaat en kleine   gereedschappen (gereedschap koffer)  op het dak. |
| **12.** | * **(3)** Plaatst na verkenning de blusmiddelen op L/R   voorhoek gereedschap plaats. |
| **13.** | * **(6)** Geeft 1° inzet bevel. |

| Bronnen: Opmaak: |
| --- |